Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради Львівського району Львівської області
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі
Поточний ремонт дороги  по  вулиці Боршівська  в м.Перемишляни Львівського району Львівської області
(Код ДК 021:2015: 45230000-8: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: 
Виконавчий комітет Перемишлянської міської ради Львівського раойну Львівської області, вул.Привокзальна, 3а, м.Перемишляни, Львівський район, Львівська область, 81200, орган місцевого саморвядування.
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт дороги  по  вулиці Боршівська  в м.Перемишляни Львівського району Львівської області 
(Код ДК 021:2015: 45230000-8: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-07-14-010265-a.
Розмір бюджетного призначення: 1 216 461,60 грн.
[bookmark: _heading=h.3znysh7]Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 1 013 718,00 грн. без ПДВ 

Рішення Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради №144 від 25.06.2026 №Про затвердження зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва «Поточний ремонтдороги по вулиці Боршівська в м.Перемишляни Львівського району Львівської області».
[bookmark: _Hlk81552571]Вид закупівлі та орієнтовний початок проведення:
вид закупівлі: Відкриті торги за осбливостями
 липень 2026р. 
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
з надання послуг:
Поточний ремонт дороги  по  вулиці Борщівська  в м.Перемишляни Львівського району Львівської області
(Код ДК 021:2015: 45230000-8: будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)»

	№
п/п
	 
Найменування робіт та витрат
 
	Одиниця
виміру
	  Кількість
	[bookmark: _GoBack]Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на Поточний ремонт
дороги  по  вулиці Борщівська  в м.Перемишляни
Львівськогорайону Львівської області
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту до 5
м2
	  м2
	16
	 

	2
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту до 5
м2
	  м2
	39
	 

	3
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 50 мм, площею ремонту
понад 5 м2 до 25 м2
	  м2
	45
	 

	4
	Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг
одношарового товщиною 70 мм, площею ремонту
понад 5 м2 до 25 м2
	  м2
	105
	 

	5
	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-
самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3.
	  т
	31,368
	 

	6
	Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	  т
	31,368
	 

	7
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із
застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм,
за глибини фрезерування 5 см[
	  м2
	250
	 

	8
	Холодне фрезерування асфальтобетонного покриття із
застосуванням фрези, ширина фрезерування 1000 мм,
за глибини фрезерування: на кожен 1 см зміни глибини
фрезерування додавати або виключати до/з норм 27-60-
1 - 27-60-2 (приведено до 6см)
	  м2
	250
	 

	9
	Перевезення сміття до 3 км (без урахування вартості
навантажувальних робіт)
	  т
	24
	 

	10
	Улаштування вирівнювальних шарів основи із
щебенево-піщаної суміші автогрейдером
	  м3
	12,5
	 

	11
	Улаштування вирівнювального шару з
асфальтобетонної суміші без застосування
укладальників асфальтобетону
	  т
	36
	 

	12
	Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних
сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до
3,5 м [верхнього шару товщиною 50 мм].
	  м2
	250
	 

	13
	На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або
виключати до норми 18-44-3 (приведено до 6 см)
	  м2
	250
	 



	 
	
	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти
	 
	 

	26
	
	Бітуми нафтові дорожні БНД-40/60, перший
сорт
	т
	0,1579

	27
	
	Вода
	м3
	3,892

	28
	
	Готова піщано-щебенева суміш, розмір
зерен понад 0 до 40 мм
	м3
	15,75

	29
	
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються
у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип А, марка 1
	т
	36,25

	30
	
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі
[асфальтобетон щільний]
(дорожні)(аеродромні), що застосовуються
у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті,
тип Б, марка 1
	т
	67,523





                              


	Начальник управління економіки, інвестицій, публічних закупівель, житлово-комунального господарства та надзвичайних ситуацій, секретар робочої групи Виконавчого комітету Перемишлянської міської ради
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